**LED手术灯参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A（母灯头） | B(子灯头） |
| **1.技术原理** | 采用第二代多光源发光二极管（LED）设计 | 采用第二代多光源发光二极管（LED）设计 |
| **2.灯头直径（mm）** | ≥600 | ≥500 |
| **3.灯泡数量** | ≥120个 | ≥80个 |
| **4.光亮度（lux）** | ≥160,000Lux； | ≥160,000Lux；(140,000Lux) |
| **5.光斑直径（cm）** | 直径≥20-25cm | 直径≥20-25cm |
| **6.照明深度L1+L2（cm）** | ≥110cm | ≥110cm |
| **7.色温值（k）色温连续可调** | ≥3900Kelvi(3500-500K) | ≥3900Kelvi(3500-500K) |
| **8.灯泡使用寿命（小时）** | ≥60，000小时(40，000小时) | ≥60，000小时(40，000小时) |
| **9.万向节系统** | ≥6个 | ≥6个 |
| **10.消毒手柄** | 2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 | 2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 |
| **11.高清摄像** | 每套无影灯具有中置高清摄像预留. | 每套无影灯具有中置高清摄像预留. |