
	序号
	共享轮椅技术参数及要求

	1*
	产品合规性：共享轮椅本体及配套收纳装置，需严格符合国家现行相关标准规范要求。
检测报告要求：共享轮椅需具备针对共享物联网锁的电磁干扰专项检测报告，且检测结果需符合以下标准：GB/T 9254.1-2021、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17743-2017、GB/T 17626.1-2016、GB/T 6113.1-2008。共享轮椅具有检测报告。可承重100-150KG
材料提交要求：需提供由具备资质的第三方检测机构出具的上述检测（检验）报告复印件，复印件需加盖申请方或产品提供方公章，确保材料真实有效。

	2
	共享轮椅产品具有商标注册证，具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书。

	3*
	轮椅收纳装置在安全范围内可外接电源；配备干电池供电及无需外接电源优先，凸显实用安全性。如需外接电源需要支付费用：按照单个收纳桩每年用电量费用*实际使用收纳桩数量收取电费。

	4*
	智能系统： 蓝牙锁，每个锁具备单独的二维码，一码一锁，具备RFID识别功能以防假借假还。

	5
	轮椅应定期清洁、消毒与维护。在使用后有明显污染物，则必须进行清洁和消毒。表面有破损时应该及时更换。

	6
	可通过“微信 ”或“支付宝 ”等手机小程序实现支付功能，可通过网络平台以预付金方式轮椅每台预付金不得高于300元，以确保租赁人能够规范使用和及时归还。当租赁人申请预付金退还时，支付的预付金可及时 (无需人工审核)退还到租赁人支付账户。收费标准：按照国家省市收费标准收费，不得高于本地其他医院价格。

	7
	轮椅与锁具之间，需采用软链进行链接，以此保障连接的灵活性与可靠性












	序号
	共享童车技术参数及要求

	1*
	结构材质：钣金烤漆、塑胶横梁
安装工艺：无需接电
款式设计：一锁一车
桩体容量：3辆
锁把控制：童车专用锁
租赁方式：扫码借车，扫码归还。收费标准：按照国家省市收费标准收费，不得高于本地其他医院价格。
桩体规格：≦800*500*1200mm
童车规格：≦550*750*1000mm 

	2
	1.防滑握把：环保无异味推杆+防滑握把
2.冷轧管烤漆工艺车身表面光滑，不易氧化结实耐用，可承重30KG
3.围栏+合并式安全带折叠围护栏设计、合并式安全带双重防护更安全
4.减震器：加厚PU座垫，下方配备减震器设置脚踏板，乘坐舒适
5.360°万向轮万向前轮+高弹橡胶后轮操控灵活不费力，转弯平稳
6.双脚刹：安全脚刹，防溜车

	3
	收纳桩：
1.可外接电源；无需插电或者无需外接电源优先，凸显实用安全性。如需外接电源需要支付费用：按照单个收纳桩每年用电量费用*实际使用收纳桩数量收取电费。
2.童车专用锁，自带识别功能电池待机长达3年；
3.冷轧板烤漆柱腿加厚加重底板；
4.固定锁桩设计安装简单，占地面积小

	4
	床面：采用抗菌、耐磨、耐脏面料，内藏软性材料垫，快速回弹，不易塌陷，使用舒适

	 5*
	桩体稳定性：
1.头轻脚重，塑胶横梁＋底部加厚配重底板
2.无需破土动工，保障地面美观度，增强稳定性。














共享充电宝设备技术参数要求
1.设备型号：支持多台设备无缝拼接扩容；
2.整机尺寸：≤长 250mm×宽250mm×高280mm；
3.电气输入：100-264V~50/60Hz，最大输入电流 1.0A；
4.单机柜仓位≥6口，仓位独立管控，单口故障不影响整体使用,单口最大输出功率：30W（Max），支持快充输出；
5.待机功率≤3W，设备平均日耗电量≤0.11 度；
6.安全防护：设备具备 V0 级阻燃保护、过流保护、短路保护、过温保护、防盗保护；
7.资质要求：设备具备有效的 CCC 强制性产品认证，投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章；
8.机身配置：设备正面集成扫码二维码、品牌标识、客服热线，支持免押金租借模式；
9.充电宝配置：充电宝集成三合一充电线（Type-C、苹果、安卓），适配主流智能手机充电需求。
10.支付费用：按照单台机柜每年用电量费用*实际使用机柜数量收取电费。
11.收费标准：按照国家省市收费标准收费，不得高于本地其他医院价格。
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评分标准：
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1
	价格 部分
	
10
	



	序  号
	

评分 因素
	分  值
	


评分标准

	




1. 1
	


报价
	


10
	总分 10 分，即满足《磋商文件》要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(投标报价/评标基准价)×10×100%; 

	
2
	商务 部分
	
40
	
由评委集体评分

	

2. 1
	

业绩
	

6
	1.供应商近三年承担过类似项目业绩，每提供一份得2 分；满分 6分。（提供中标/成交通知书或采购合同复印件加盖公
章，否则不得分，同一采购单位仅计为一个有效业绩）



	






2.2
	




公司 资质 证书
	






25
	共享轮椅部分：1.供应商或生产厂家具有与本次招标内容相关证书，如：中华人民共和国医疗器械注册证或轮椅医疗器械备案凭证、医疗器械生产许可证，每提供一项得 2分，满分4分。（以上证书复印件加盖供应商公章。）
2.供应商或生产厂家具有与本次投放设备相关的专利证书，
[bookmark: _Toc10026][bookmark: _Toc5827]如：共享轮椅手推椅设备外观设计专利证书、共享轮椅桩车桩实用新型专利证书、一种共享锁系统发明专利证书、便捷收纳型折叠轮椅实用新型专利证书，每提供一项得 2分，满分8分。（以上证书复印件加盖供应商公章。）
3.技术人员具备软件技术开发工程师(高级)证书，企业具备AAA级重合同守信用证书，每提供一项得2分，满分4分。

	



2.3
	


售后 服务
	



9
	1.供应商需提供 7*24 小时的400电话服务支持，需至少拟派4人作为院内驻场技术人员。供应商需提供相关承诺函，否则不得分。
2.如需供应商现场维修，维修人员在 1 小时内到达现场进行处置，得 4分，2 小时内到达现场，得 2 分；3 小时内无法到达不得分。供应商需提供相关承诺函，否则不得分。
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3
	技术 部分
	
50
	


	






3. 1
	


技术 要求
	



29
	
所投产品技术规格符合磋商文件-磋商内容中技术服务要求及 产品技术要求，能完全满足要求得 29 分。如产品参数及技术规格不满足文件要求即为负偏离，非*项每项要求负偏离扣 1  分，带*项每项要求负偏离扣 3 分扣完为止。

	








3.2
	






整体 投放 方案
	








6
	根据供应商提供的整体投放方案进评分
1.整体投放方案全面合理得6分；
2.整体投放方案分析得当4分；
3.整体投放方案有所欠缺得2分；
4.未提供方案不得分。
全面合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案科学合理，有针对性,切实可行；
分析得当是结合项目实际情况， 内容完整，方案针对性、可行 性高；
有所欠缺是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针 对性、可行性不强。
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3.3
	








运营 管理 方案
	









15
	根据供应商提供的共享轮椅运营管理方案（包括但不限于管理方式、 日常运营维护消杀、应急处理预案、人员培训方案、拟投入本项目人员、质量保障措施、安全保障措施）进行评分：
1.共享轮椅运营管理方案全面合理得 15分； 2.共享轮椅运营管理方案分析得当得 11分； 3.共享轮椅运营管理方案有所欠缺得 6分； 4.未提供方案不得分。
全面合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案科学合理， 有针对性，切实可行；
分析得当是结合项目实际情况， 内容完整，方案针对性、可行性高；
有所欠缺是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针 对性、可行性不强。



