项目参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名/规格 | 项目内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 开利螺杆式冷水机组保养 （2台） | 更换冷冻油 | PP23BZ104005 | 桶 | 4 |  |  | 原厂 |
| （20L/桶） |
| 更换干燥过滤器 | XW12EA003 | 个 | 8 |  |  | 原厂 |
| 更换外置油过滤器 | 12800 | 个 | 2 |  |  | 原厂 |
| 更换内置油过滤器（0型圈） | 06NA660088 | 个 | 2 |  |  | 原厂 |
| 冷凝器端盖垫片 | 10HX506012 | 个 | 2 |  |  | 原厂 |
| 机主药水清洗 |  | 台 | 2 |  |  | 含药剂 |
| 机主机械通炮 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 机主制冷剂补加 | R134A | kg | 10 |  |  | 更换油及油过滤器必须补加 |
| 2 | 开利离心式冷水机组保养 （1台） | 更换冷冻油 | PP23BZ104005 | 桶 | 2 |  |  | 原厂（20L/桶） |
|
| 外置油滤 | 02XR05006201 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 更换外置油过滤器 | 12800 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 油回收过滤器 | KH42ME060 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 冷媒过滤器 | KH11NG070 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 油引射过滤器 | KH45LE120 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 冷凝器端盖垫片 | 10HX506012 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 机主药水清洗 |  | 台 | 1 |  |  | 含药剂 |
| 机主机械通炮 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 机主制冷剂补加 | R134A | kg | 10 |  |  | 因更换油及油过滤器必须补加 |
| 3 | 水泵维护、维修、保养等 | 保养 | 22KW | 台 | 4 |  |  | 维护、维修、保养除锈翻新 |
| 保养 | 37KW | 台 | 6 |  |  | 维护、维修、保养除锈翻新 |
| 保养 | 75KW | 台 | 6 |  |  | 维护、维修、保养除锈翻新 |
| 4 | 冷冻水水系统水质处理 | 缓蚀剂 | T-9608(KG) | KG | 1850 |  |  | 添加非氧化、氧化除菌药剂及缓释剂 |
| 氧化性杀菌剂 | T-8508(KG) | KG | 580 |  |  |
| 非氧化性杀菌剂 | T-7408(KG) | KG | 400 |  |  |
| 水质稳定剂 | T-5320（KG） | KG | 200 |  |  |
| 5 | 冷却水水系统水质处理 | 缓蚀剂 | G-9602(KG) | KG | 1200 |  |  | 添加非氧化、氧化除菌药剂及缓释剂 |
| 氧化性杀菌剂 | G-8502(KG) | KG | 850 |  |  |
| 非氧化性杀菌剂 | G-8502(KG) | KG | 450 |  |  |
| 水质稳定剂 | G-5320（KG） | KG | 200 |  |  |
| 6 | 水质检测 | 第三方 |  | 次 | 1 |  |  | 一年一次 |
| 7 | 管道维护、维修、保养等 | 管道清洗剂 | F-302（KG） | KG | 300 |  |  | 所有管道 |
| 顿化愈膜 | F-801（KG） | KG | 260 |  |  |
| 机房管道 | 防腐出新 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 冷却塔维护、维修、保养等 | 离心机冷却塔维护 |  | 台 | 2 |  |  | 清洗、维护、加油 |
| 螺杆机冷却塔维护 |  | 台 | 2 |  |  | 清洗、维护、加油 |
|  | 合计 | 人民币大写 元 (¥ 元 ) |  |

注：全费用综合单价含材料费、运输、安装及安装调试、验收合格、税费等一切费用，确保能正常使用，不再有额外的签证。完成期限15天内。