|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 1、限制性加压接骨板、限制性加压锁定板： 2.7系列：钢板孔数：5-10 钢板长度：50-110mm（适用儿童尺桡骨、肱骨、腓骨干等） 3.5系列：钢板孔数：5-12 钢板长度：64-182mm（适用于<12岁儿童股骨、胫骨、肱骨干等） |
| 2 | 2、重建板、重建锁定板： 2.7系列：钢板孔数：4-10 钢板长度：40-100mm（适用尺桡骨、肱骨、腓骨、锁骨干等） 3.5系列：钢板孔数：4-12 钢板长度：48-144mm（适用于<12岁儿童肱骨干等） |
| 3 | 髋关节矫形板： 3.5系列：（4-73岁 35KG以下） 钢板孔数：3孔 钢板长度：75mm（适用100°、110°） 钢板孔数：3孔、5孔、7孔 钢板长度：62mm、88mm、114mm（适用120°、130°） 钢板孔数：3孔 钢板长度：70mm（适用140°） |
| 4 | 髋关节矫形板： 5.0系列：（8-16岁 55KG以下） 钢板孔数：3孔 钢板长度：90mm（适用100°、110°） 钢板孔数：3孔、5孔、7孔 钢板长度：79mm、111mm、143mm（适用120°、130°） 钢板孔数：3孔 钢板长度：90mm（适用140°） |
| 5 | 锁骨S型锁定板： 2.7系列：钢板孔数：5-8 钢板长度：56、66、76、86mm（适用锁骨干） |
| 6 | 关节周围矫形板：（小儿生长引导板） 标准规格：长度12、16 孔数2 弧形、阶梯型规格：长度16 孔数2 X型规格：长度18 孔数4 |
| 7 | T型锁定板： 2.7系列：钢板孔数：3、4、5 钢板长度：44、54、64mm（适用于胫骨远近端、股骨远端） 3.5系列：钢板孔数：3、5、7 钢板长度：54、78、102mm（适用于胫骨远近端、股骨远端） |
| 8 | 关节周围矫形板：（90°股骨远端锁定板） 3.5系列：钢板孔数：3、5、7 钢板长度：75、101、127mm（适用年龄<8岁） 5.0系列：钢板孔数：3、5、7 钢板长度：95、127、159mm（适用年龄≥8岁） |

钢板参数